2. Virheen havaitseminen 16.4.1998

2.1 Virheen todennäköisyys

Oletetaan, että todennäköisyys että yhdessä bitissä on virhe on vakio, riippumaton bitin paikasta ja muista biteistä. Merkitään sitä p:llä. Mikä on todennäköisyys, että a) N-bittinen kehys välittyy virheittä b) siinä on yksi tai useampi virhe ?

a) (1-p) N b) 1-(1-p) N

Mitä etua saavutetaan lähettämällä sama kehys kahdesti ?

Ei juuri mitään, sillä erilaisista saapuvista viesteistä olisi mahdotonta päätellä onko toinen mahdollisesti virheetön. Viesti olisi lähetettävä uudelleen.

2.2 Cyclic Redundancy Check

Viesti:

1 0 0 1 1 0 1

CRC-koodi:

1 1 0 1

Mikä on lähtevä viesti ?

1 1 1 1 1 0 0 1

1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 1

0 1 0 0 1

1 1 0 1

1 0 0 0

1 1 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 0 0

1 1 0 1

0 0 1 0 0 0

1 1 0 1

0 1 0 1

Lähtevä viesti on:

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1

Jos saapunut viesti on

1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 havaitaanko tässä virhettä ?

1 0 0 0 1 1 0 1

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

1 1 0 1

0 0 0 0 1 0 1 0

1 1 0 1

0 1 1 1 1

1 1 0 1

0 0 1 0 0 1

1 1 0 1

0 1 0 0

Huomataan.

Jos saapunut viesti on

1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 havaitaanko tässä virhettä ?

1 0 0 0 1 1 0 1

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

1 1 0 1

0 0 0 0 1 0 1 0

1 1 0 1

0 1 1 1 0

1 1 0 1

0 0 1 1 0 1

1 1 0 1

0 0 0 0

Ei.